## 一、采购内容明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **型号规格** | **功能描述** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 明御防火墙DAS-TGFW-A1200-FU | 整机吞吐10Gbps；最大并发数500万；最大新建数20万/秒；1、软硬一体产品。2、2U机架式，CPU：飞腾 腾锐D2000/8（2.3 Ghz，8核8线程），内存：16GB，硬盘：2TB HDD，电源规格：1+1冗余电源（额定功率350W），风扇数：3个。网络接口：千兆电口=16个(含2组电口Bypass），管理电口=1个，HA电口=1个，千兆光口=16个，万兆光口=8个，接口扩展槽：4个。操作系统：DAS-OS。质保期3年，包含3年入侵防御许可（IPS）、3年病毒防护许可（AV）、3年上网行为管理许可（AC） | 产品功能：含基本网络防火墙功能、访问控制功能、攻击防护、Web防护、用户认证功能、链路负载均衡功能、流量控制、资产识别、IPSec VPN等功能。 | 1台 |  |  |
| 合计 |  |

二、交货地点：湖北省公司神农架林区公司。

三、交货期限：合同生效后15个工作日内需完成供货及安装调试。

四、付款方式；

设备到货且安装实施完毕后，并经甲乙双方验收合格后，由供应商单位开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同全款的97%。合同余下全款的3%，由合同期满一年后30个工作日内付清。

五、质量要求：

1.乙方保证提供的商品均由原厂生产的正品，且从合法合规渠道采购。

2.乙方保证提供的商品是由原厂商供应，并完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：两次性验收。

2.验收条件：

2.1、乙方在合同约定时间内完成供货，本合同产品交付时，甲方指定的交接人应按产品的装箱单清点箱数、进行外包装检验，并在到货确认单上签字确认；

2.2、验收时提供完整的验收报告；

3.验收内容：提供合同约定的产品。

4.验收标准：

4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定

4.2、乙方所供硬件设备是否加电运行测试正常。

5.验收时间：合同生效完成供货且安装调试完成后一月内完成验收。

七、售后服务

1、软硬件产品从激活起3年服务包，包含:①产品系统升级授权;②远程支持服务;③产品保修服务;④硬件故障上门支持。

2、包括但不限于特征库、功能模块升级授权、产品保修、远程技术支持、硬件故障上门响应(应急到达现场时间≤4小时)。