	序号
	名称
	技术参数及性能要求

	1
	水罐消防车
	水罐消防车通用要求
★1.符合《消防车第1部分：通用技术条件》（GB7956.1-2014）标准要求。
★2.整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
★3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。
★4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。
★5.交车时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续。
★6.投标时提供与所投车型一致的、有效的《道路机动车辆生产企业及产品公告》和国家消防装备质量检验检测中心出具的有效的整车产品定型试验报告（或承诺交车时提供道路机动车辆生产企业及产品公告及国家消防装备质量检验检测中心出具的有效的整车产品定型试验报告）。
水罐消防车整车要求：
1.外形尺寸：≤12000mm×2600mm×3800mm；
2.满载质量≤41000kg；
3.最高车速≥85Km/h；
▲4.轮胎防爆安全装置：
一、二桥转向轮胎可安装轮胎防爆安全装置，爆胎后的消防车以≥50km/h 车速可续驶里程：一般道路 ≥150km。（交车时查验具有消防车爆胎测试产品的检测机构所出具的检测（检验）报告，投标提供承诺函。）
★排放标准：国VI排放；符合《消防车第1部分：通用技术条件》(GB7956.1-2014)标准要求；
▲5.自动紧急制动系统（AEBS）：采用双目立体视觉架构，支持立体测距与三维点云输出，可实时识别危险目标并主动紧急制动，适配复杂道路救援作业环境，提高行车安全性。自动紧急制动整体系统符合GB/T 38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》，（提供检测（检验）报告或产品彩页、厂家技术资料等证明材料。）；
▲6.限高防撞系统：系统包含：双目相机。系统能识别所有限高杆、牌坊、天桥、隧道入口等限高障碍物并提供三维点云数据及视差图像。系统相机镜头焦距为≥8mm，水平视角≥38°，分辨率为1280*720、工作温度-40°C~80°C、工作电压：9~36V、支持接口：千兆网口、RS485、CAN、CBV。系统可通过2种方式对限高障碍物进行预警，包括：固定距离预警、根据车速预警，根据车辆情况选择一种预警方式。 
★车辆外观。驾驶室、罐体、围板等外表面为消防红。颜色符合GB7258规定及GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家要求的消防车涂装标准进行涂装；
底盘
★发动机额定功率≥440kw；(提供具备CNAS标识或CMA的检测（检验）报告佐证)
7.轴距≤2000mm+4700mm+1500mm；
★8.比功率≥11kw/t；
9.驱动方式：8×4；
驾乘室
★10.乘员数≥2+4，配有空气呼吸器支架，加装有制冷空调；
★布局结构：全封闭驾驶室加独立乘员室结构，独立乘员室配备有电动踏步、语音通话装置，确保乘员室与前排成员有效沟通。
11.座位设置：主座椅为气囊减震；
12.安全设置：前后排均设置预紧安全带；
13.空气呼吸器架设置：设置数量≥4个；
容罐
★罐体容积≥18000L；
14.材质：罐体选用PB、PE、PP等高强度.耐腐蚀复合材质或316以上不锈钢材质；
15.结构：内设纵横防荡板，格间留人孔，符合国家标准。前后封板、罐两侧壁板、纵横防荡板需增加强度。不锈钢侧壁板厚≥4mm，顶部板厚≥3mm,底部板厚≥4mm；玻璃钢侧壁板厚≥6mm，顶部底部板厚≥6mm；PP复合材料侧壁板厚≥15mm，顶部底部板厚≥15mm；
16.设备：2个500mm水罐入口孔，配绿色罐盖；1个DN125水罐溢流口；1个水罐排污口，DN50手动球阀控制；1个DN150水罐出水口；1个DN65由泵向罐内注水口；配备万升泵的管路，罐出水为DN250，内注水为DN125；
器材箱及泵室
17.器材箱≥2个，位于车厢左右两侧；
18.器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑；器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足：
19.器材箱内部应采用旋转门.拖拉架.翻板.器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性；
翻转踏板
20.位于左右卷帘门下部，承重≥150kg，配有黄色闪烁警示灯；
后爬梯
21.折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧；
消防泵
★消防泵流量≥170L/s；(提供具备CNAS或CMA标识的检测（检验）报告)
22.真空泵：真空度≥85kPa；吸水深度≥7m，引水时间≤60秒。
23.水泵进口增加滤网；
★消防泵材质：铸铝外壳、青铜叶轮、不锈钢转轴
★泵出口形式：切线出口
消防炮
★消防炮流量≥150L/s；(提供具备CNAS或CMA标识的检测（检验）报告)
★24.消防炮射程：水≥90m；(提供具备CNAS或CMA标识的检测（检验）报告)
25.消防炮水平回转角≥350°；消防炮无线控制器内置供电电池，整机额定工作电压 DC24V。
26.消防炮仰角≥60°，俯角≤-7°；
27.通过无线遥控器可控制炮的各项动作，直流24伏特供电，遥控距离100m以上。无线遥控器一键启动和复位，消防炮左右上下动作，消防炮开花直流操作。
★控制方式：无线遥控，按钮数量：≥8，同时配备圆形方向键按钮，续航时间≥24h
具有一键展开、一键收回、一键自摆、信号强弱显示等显示功能；配备自动稳压炮头，压力流量自适应。
消防控制系统及仪表板
28.对各消防部件智能化控制，整体设置干泵室后部；
★29.控制面板上所有手柄.按钮，开关和指示灯应标注有中文标识；
30.显著位置设有管路布置图及操作.维护说明；
31.可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等：
水路接口
32.吸水口：内扣式DN150≥4个，使用卡式快速接口；
33.出水口：DN80≥6个，开关闭合方式手柄式；
34.注水口：DN80≥4个；
电器系统
★驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯，功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器；
35.车体两侧上部各安装LED红色频闪灯≥3个：
36.LED工作照明灯≥2个，位于车体两侧上部；
37.车尾部可加装爆闪照明二合一爆闪灯≥2 个；
38.配备自动充电装置；
39.气动梯架：车辆顶部安装气动梯架，全自动三合一组合梯架，可安装固定单杠梯、挂钩梯、拉梯，取放方便只需一人就可实现梯子的取拿。
★通信系统：加装数模兼容车载台：兼容350兆/370兆，并接入四川公安(350M)/应急(370M)数字集群频段功能，交付时提供《无线电发射设备型号核准证》复印件；(成都支队为兼容800兆，并具备接入成都市应急指挥调度无线通信网(800M)数字集群频段功能)；加装北斗三号车载终端(含北斗卡):符合北斗通信标准体系，具备“北斗定位+短报文”功能，中标后交付时需提供北斗三号车载终端合格证.需接入应急管理部消防救援局北斗定位平台，并预存不低于1年通信费；车辆安装360°行车记录仪(内存不小于32G)、倒车雷达和影像系统，消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。底盘配置前轮盘式制动器(全驱越野底盘除外)、ABS(防抱死制动系统)和EBS(电控制动系统):在此基础上，大型罐类消防车、大型通信指挥消防车、大型战勤保障类消防车和举高类消防车等质心偏高的消防车底盘配置ESP电子车身稳定系统。山区路况复杂的消防救援站和辖区内有长下坡、连续弯道、道路崎岖等路况的消防救援站配备的消防车除配置前轮盘式制动器或四轮盘式制动、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、排气制动或发动机缸内制动外，还要加装缓速器，配置ESP电子车身稳定系统。对质心偏高的消防车(总质量超过25吨的罐类消防车、大型通信指挥消防车、大型后勤保障类消防车等)和举高类消防车，应设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成；
★技术文件：底盘使用说明书(中文)、底盘操作维修手册(中文)、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份；整车操作使用维护说明书(中文)、整车合格证、工信部整车公告证明、投标文件中所提交的检验报告复印件、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。
★随车器材： 
	序号
	器材名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	吸水管
	DN150×2m
	4
	根

	2
	滤水器
	DN150
	1
	个

	3
	消防水带
	16-65-20
	4
	盘

	4
	消防水带
	16-80-20
	4
	盘

	5
	分水器
	FIII80/65×3-1.6
	1
	个

	6
	集水器
	FJ150-2B1-1.6
	1
	个

	7
	直流开关水枪
	QZG3.5/7.5
	2
	支

	8
	开花直流水枪
	-
	2
	支

	9
	水带挂钩
	-
	4
	个

	10
	水带护桥
	-
	2
	件

	11
	水带包布
	-
	4
	个

	12
	同型异径接口
	KJ65/80、DN65内扣转DN80内扣
	1
	个

	13
	异型异径接口
	KJK65/80AZ、DN65雌转DN80雄
	1
	个

	14
	异型异径接口
	KJK80/65AZ、DN80雌转DN65雄
	1
	个

	15
	异型同径接口
	KJ65/KJK65Z、DN65内扣转DN65雌
	1
	个

	16
	异型同径接口
	KJ80/KJK80Z、DN80内扣转DN80雌
	1
	个

	17
	消防铁锹
	-
	1
	把

	18
	消防尖斧
	-
	1
	把

	19
	消防铁铤
	-
	1
	把

	20
	地上消火栓扳手
	-
	1
	把

	21
	地下消火栓扳手
	-
	1
	把

	22
	吸水管扳手
	-
	2
	把


注：随车装备器材应至少满足安装调试和验收的基本要求。


专用随车器材
	序号
	器材名称
	规格型号

	1
	泡沫灭火装置
	1.外形尺寸：≤400mm×≤300mm×≤660mm（±10mm）
2.料桶容积：≥15L
3.气瓶容积：6.8L气瓶倒置安装且背负后方便开、关
4.额定工作压力：30MPa
5.工作压力：≤0.8Mpa
6.欠压报警压力：5±1MPa
7.喷射距离：≥10m
8.连续喷射时间：≥78s
9.25%析液时间min：≥4.0
10.发泡倍数：≥8.25
11.喷射剩余率（%）：≥2.0
12.调控输出压力（MPa）：≥0.80
13.整机质量：≤31kg（灭火液充满，气瓶充满）
14.单只气瓶重复灌装喷射次数：不小于5次
15.灭火等级：A类:4A，B类:144B
16.欠压报警：装置具备欠压报警功能
17.背架根据人体工程学进行设计。
★18.采用模块化设计，空呼和灭火功能模块可快速拆装。
19.供货时需提供产品检测报告，不符合要求不予接收。

	2
	绞盘装置
	1.额定拉力：≥1000Lbs 
2.钢丝绳规格：φ≥6mm×≥4m，
3.外形尺寸：≤620mm×≤265mm×≤275mm（±10mm），
4.整机重量：≤10kg，
5.控制方式：有线（线长≥3m）+无线遥控，
6.吊钩数量：≥2，电池容量：2.0AH ，
7.产品配备离合器、导绳器、显示屏、带限位保护、可手持、速度可调、两端带吊钩。
8.供货时需提供产品检测报告，不符合要求不予接收。

	3
	消防救生气垫
	★1.符合XF631-2006《消防救生气垫》标准要求，最大救生高度：≥16米；提供消防产品认证证书的复印件。
2.展开后外形尺寸：（8±0.2）m*（6±0.2）m*（2.6±0.2）m。
3.消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度≥40kN/m。
4.消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值：≤5%。
5.充气时间：≤58s，补气时间：≤23s；减速度值：头部≤34g，胸部≤28g，盆骨≤28g；承接面面料的氧指数应≥26。

	4
	橡皮艇
	执行标准：符合消防救援装备相关规范，具备国家消防装备检测、CCS、CE等证书
外形尺寸参数
1. 整体总长：420cm±5%
2. 船体最大外宽：190cm±5%
3. 舱体内宽：90cm±5%
4. 浮筒直径：50cm±5%
5. 独立气舱数量：8个（含2个备用安全气舱）
重量与承载参数
1. 船体自重（含拉丝底板、不含外机）：75kg～80kg
2. 最大安全载重：920kg±5%
3. 额定载客人数：7～8人
材质与结构参数
1. 浮筒面料：进口PVC夹网布，厚度≥0.9mm，具备耐磨、抗老化、阻燃、耐低温特性
2. 底板类型：四代整体拉丝硬底（Drop-stitch），底板厚度约6cm，高强度一体式成型，板面平整可站立、跪姿作业
3. 尾板：铝镁合金整体艉板，板厚≥18mm，耐腐蚀、抗冲击
4. 气阀配置：进口单向泄压阀，标准工作气压0.3bar，超压自动泄压
动力匹配参数
1. 适配舷外机功率：推荐25HP，最大适配30HP
2. 艉板高度：20寸（50.8cm）
3. 理论最高航速：≥48km/h（25节）
使用环境与性能
1. 充气时长：手动充气≤8min，电动充气≤2min
2. 适用环境温度：-20℃ ～ +55℃
3. 抗风等级：≥6级
4. 船体颜色：消防救援专用配色

	5
	二阶拉梯
	★1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求，工作高度：6±0.2m；提供有检测权限的第三方检测机构出具的所投产品同型号的检测报告和消防产品认证证书的复印件。
2、梯节扭转角≤11°；水平弯曲残余变形比值≤0.13％；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.10％。
3、侧板悬臂弯曲最大变形值≤1.4mm；侧板摇摆残余变形比值≤0.12％；整梯质量≤25.5kg。

	6
	便携式液压多功能钳
	1、额定工作压力≥72MPa；
2、重量≤11kg；
3、最大扩张距离≥160mm，扩张力：42-56kN（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为70mm）；
4、最大剪切力≥300kN，最大剪切能力≥Φ22mm（圆钢）厚度≥10mm（板材）（Q235A材质）。

	7
	电动剪扩钳
	1、工作压力≥72MPa；
2、一键开关，即开即用；
3、开关、照明分体式设计，即需即用；
4、电池4格电量显示功能，可实时监控电量；
5、星形手阀的设计，操作精准；
▲6、扩张距离：≥380mm；
▲7、剪切能力：≥Ф36mm圆钢（Q235A材质）；剪切厚≥20mm钢板（Q235A材质）；
▲8、扩张力：≥57KN，剪切开口距离：≥265mm；
▲9、质量：≤20kg。

	8
	电动冷切锯
	1、采用铝合金锯片低火花冷切割技术，配备辅助舒适侧手柄，前置开关设计具有锁定功能。
2、电池带电量显示功能，电压DC≥18V，锂电电池≥4.0Ah。
3、开口距离≥43mm，锯片直径≥140mm，切断速度4.0-5.0s，最大切割直径≥40mm圆钢，机器长度≤500mm。
4、重量（不含电池）≤5kg。

	9
	无齿锯
	1、无级变速，容量≥6Ah，充电时间≤75min。
2、完成充放电1200次。
3、切割砂轮直径≥230mm，最大切割深度≥70mm。
4、声能等级≤114dB(A)，声压等级≤103dB(A)。
5、重量（不含切割片和电池）≤4kg。
6、配备AP300电池时的电池单次使用时间≥18min。
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	锐边保护罩
	1、配有7个尖锐物体保护罩，主要用于包裹车柱，副驾驶安全气囊等防止锐利物体造成二次伤害。
2、产品耐磨擦性8000次，产品耐撕裂性≥229.6N。
▲3、包含：4个小型锐边保护罩（尺寸290mm*345mm±5%重量307g±5%、尺寸288*341mm±5%重量315g±5%、尺寸289*342mm±5%重量311g±5%、尺寸287*345mm±5%重量309g±5%）、1个中型锐边保护罩（尺寸651*649mm±5%重量983g±5%）、1个中型带绑带锐边保护罩（尺寸780*624mm±5%，重量1163g±5%）、1个大型锐边保护罩（尺寸1602*645mm±5%，重量2012g±5%）、 1个手提袋。
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	防盗门破拆工具组
	1、手动泵额定输出压力≥63Mpa，低压输出压力5-10Mpa，低压理论流量≥7.5ml/次，高压理论流量≥0.83ml/次，液压油油箱容量≥0.7L，需要最大手柄力≤260N。
2、尺寸（长*宽*高）400*120*160mm±5%，质量3.2kg±5%。
3、开门器额定工作压力≥63Mpa，闭合长度≥210mm，开启距离≥180mm，分离距离≥230mm，撑顶距离≥300mm，分离力≥50KN，撑顶力≥60KN，重量3.8kg±5%。
4、扩张器额定输出压力≥63Mpa，扩张距离≥155mm，分离力≥42KN，质量3.6kg±5%，尺寸（长*宽*高）345*160*75mm±5%。
5、速断器切割直径16mm圆钢，质量1.9kg±5%；剪断器剪切力≥120KN，剪切直径18mm圆钢，开口距离≥60mm，质量2.1kg±5%；撬棍长度457mm±5%，质量1.8kg±5%。
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	千斤顶套装
	1、满足GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》GB32459-2015《消防应急救援装备,手动破拆工具通用技术条件》。
2、液压千斤顶与液压手动泵组合使用，由三种规格组成，用于撑顶事故中的重物，从而解救被困于危险环境中的受害者；用液压手动泵供油，在液压力的作用下，活塞杆伸出，从而将被撑顶的重物撑顶一定的高度，以增大作业空间方便解救被困者；油缸采用高强度轻质合金制造，配有专用金属底座。
3、额定工作压力≥63MPa，需配手动泵，最大撑顶（开启）力≥50/100/200KN，闭合长度≤190mm/300mm/340mm，撑顶（开启）距离≥100mm/205mm/233mm，最大撑顶（开启）高度≥290mm/505mm/573mm，重量≤1.9kg/3.6kg/8.5kg。
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	双级电动撑顶器
	1、机身带照明系统和电量显示功能；
2、额定工作压力≥72Mpa；
▲3、一级撑顶力：≥230KN，一级撑顶长度:≥1000mm；
▲4、二级撑顶力：≥105KN，二级撑顶长度：≥1440mm；
▲5、一级撑顶行程：≥440mm，二级撑顶行程：≥400mm；
▲6、闭合长度：≤600mm；质量：≤20KG。
7、开关、照明分体式设计，即需即用。
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	应急自救安全绳套装
	★应急逃生自救安全绳整套构成：1根长度16米直径8mm安全绳、2个安全钩、1个轻型下降器、1根扁带、1个排绳器、1个多功能阻燃绳包及1只包绳布。
轻型安全绳
1.安全绳符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
▲2.最小破断强度≥25kN
轻型安全钩
1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.采用 3 段自动锁，以保证绳索基本不会脱落。锚点安全钩采用安全限位设计，避免绳环横向偏离；材质为 7075 航空铝合金。
▲3.在开口闭合状态时，安全钩长轴的破断强度≥35kN，安全钩短轴的破断强度≥13kN；在开口打开状态时，安全钩长轴的破断强度≥10kN。
轻型下降器
1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.下降悬停器为面板可开合设计。
3.极限负荷≥13.5KN，净重≤245g。
4.具备水平悬停功能，在紧急或意外情况下，双手握紧或释放的状态下均能保持空中悬停。
5.阻尼机构材质：铝合金，适用的安全绳直径范围：7.5~9.5mm。
连接扁带
1.破断强度≥50KN。
2.经260℃、5min耐高温性能时，未出现融熔、焦化现象。
3.缝合扁带宽度≥20mm,周长≥1m，扁带应做防散处理。
绳包
1.经260℃、5min耐高温性能时，未出现融熔、焦化现象。
2.设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，同时具备防水和泄水功能（绳包底部设有 2 个排水孔），能合理放置安全钩、下降悬停器，方便携带于安全腰带上，操作便捷。
排绳器及包绳布
1.排绳器材质具有坚硬耐摔不易变形特性，可快速将绳索沿排绳器边缘逐上由下排列缠绕，以免绳索下降时打结，保证绳索顺利从防恐慌下降悬停器中通过。
2.包绳布材质柔软耐磨，主要用于保护绳索，便于包裹绳索。
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	金属弧水陆两用切割机
	1、温度范围：-50℃以上~60℃以下。
2、氧气瓶容量：≥6.8L。
3、切割枪重量：≤1.5kg。
4、水下切割性能：在1m水深水箱内进行水下切割试验，切割器应无漏水及异常现象，能正常进行切割作业；φ16mm钢筋≤11s。
5、产品整套装卸采用快速插拔式及去工具化设计（无需扳手，自带装卸手轮）
6、氧气瓶连续使用时间：①≥13min（0.4MPa）;②≥33min（0.3MPa）;
7、连续点火次数：≥65次
8、充电时间：≤8h充满；
9、燃烧棒连续燃烧时间：≥80S；
10、整机重量：≤13kg
11、切割效率试验：20mm钢板≤25s；8mm钢板≤20s；31mm铸铁≤20s；4mm铝板材≤30s；φ10mm铜柱≤10s；φ16mm钢筋≤10s；φ25mm钢筋≤15s。
12、弯曲切割试验（燃烧棒弯曲90°）：8mm钢板≤15s；
13、提供手推式安全抗震防爆包装箱，可将主机及所有配件装入，以方便运输和存放。
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	轻型安全绳20米
	★1.安全绳符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供消防产品认证证书的复印件；安全绳直径：≤10 mm，单根长度：≥20米。
▲2.最小破断强度≥26kN，延伸率：≤3%，抗滑移性能：≤11mm。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的检测或检验报告复印件佐证）
3.两端扎紧并配有安全扣。
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	电动排烟机
	1、动力：48V无刷锂电，1000W
2、风量：≥11000m³/h
3、续航：满载≥60min；60%负载≥200min
4、重量：≤40kg（折叠便携）。
5、结构：折叠机身、90°倾角可调、IP54防护
6、操控：一键启动、无极变频、LED电量显示
7、环境：-20℃~+50℃，正负压两用
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	电动风力灭火机
	1. 背负式锂电，动力形式：直流无刷电机（BLDC）
2. 额定电压：60V / 82V（主流，推荐82V）
3. 额定功率：≥1.5kW；高端 2.0–2.5kW
4. 最大风速：≥60m/s（约12级）；高端 64–68m/s
5. 出风口风量：≥16m³/min（0.27m³/s）；高端 18–20m³/min
6. 电机转速：22,000–28,000rpm（空载）
7. 电池规格：锂电池 5Ah–10Ah；推荐 82V/5Ah 及以上
8. 续航时间（满电高功率）：≥30min；60V/10Ah 可达 45–60min
9. 充电时间：≤2h（快充）；标准 1.5–3h。
10. 整机质量（含电池）：≤8.0kg
11. 噪音（耳旁）：≤85dB(A)
12. 启动方式：一键电动启动，无拉绳
13. 调速档位：3–6档，带涡轮增压/极速模式
14. 风筒材质：增强尼龙/不锈钢，耐磨、耐温、抗老化
15. 操作杆：伸缩式铝合金，长度 1.2–1.6m 可调
16. 背架结构：人体工学双肩背负，弹簧减震+快速解脱扣
17. 环境温度：-20℃～+50℃，适应林区低温作业
18. 防护等级：主机 IP54，防水防尘。
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	电动角磨机
	1、电池电压：≥55V
2、额定功率：≥1700W
3、砂轮直径：≥125mm
4、空载转速：≥8000 r/min
5、最大切割深度：≥50mm
6、续航：≥40min
7、重量：≤2.5kg
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	防蜂服
	1、符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准要求；包含以下主要部件：头罩、帽衬、护目镜、服装、带扣手套、防护靴。
2、整体抗蛰刺性能：≥0.8N。
▲3、接缝断裂强力（面料）：≥800N；头罩视野：总视野≥79%，双目视野≥90%。
▲4、断裂强力（面料）：≥1000N，撕破强力（面料）：≥120N，表面抗湿性能（面料）：≥4级，拒油性能（面料）：≥8级。
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	消防面罩超声波清洗机
	1、不锈钢材质，超声槽和漂洗槽双槽设计，具有清洗消毒功能
▲2、输出频率：0-28KHz可调；超声功率：0~900w可调。
▲3、换能器数目：≥15只。
4、超声槽内净尺寸：≥490mm×290mm×260mm。
▲5、噪声：≤65dB。
6、漂洗槽内净尺寸：≥290mm×290mm×260mm。
7、输入电源：220V 50HZ
8、具有加热功能，加热功率：≥2kW
▲9、工作液位：不低于超声波辐射面100mm以上。
10、具有温控功能，控制温度可自设。
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	救生抛投器（手持）
	★1、符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准。
2、使用压缩空气，抛射质量：≥1.6KG；主机配有压力表，可方便观察、调整抛投器的压力。
3、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥100米，陆用时抛射距离≥110米。
4、抛绳规格:Φ3mm，抛绳拉力：≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。
5、空中飞行时间：3-5 秒钟，发射初速：≥23m/s。
6、陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可回收重复使用，水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力。
7、采用CO2压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域。
8、产品带有保险开关，安全系数更高，配备斜度仪，提高抛射精准度。
9、陆用救援弹与水用救援弹由ABS高强度工程塑料为主材，弹体颜色易于识别的橙红色，固定尾翼内置铝合金骨架确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能。
10、高尔夫球式外包装，简单便携。
11、配有外部供气套件可快速连接外部气源，实现精准抛投。
12、基本组件包含但不限于：内置气缸带折叠枪托的发射体1个；陆用抛绳救援弹2个（内置120米救援绳）；水用救援弹2个（内置救援绳≥100米，带自动充气救生圈）；训练弹1个；训练绳包1个（装有救援绳≥120米）；33克CO2压缩气瓶8个；16克CO2压缩气瓶4个；触发剂4个；水用保护套2个；空绳包1个，外部供气套件1套。
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	液压升降电动平板车
	1、倒骑超高升降，升降高度≥ 200厘米(离地面) 。
2、升降载重 ≥500千克(平路) 
3、电机规格≥ 800W
4、面板尺寸≥ 140cm
5、电池规格 ≥48V20Ah 
6、轮胎类型： 实心轮胎。


上述品牌型号仅供参考，不做任何优于上述品牌型号的限制，投标人应理解为最低参数要求。

	序号
	名称
	技术参数及性能要求

	1
	布控球
	1、整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、阵列红外灯组等模块。（提供有效的证明材料）
▲2、兼容性要求：支持注册到消防图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现并可调看，可被管理平台实时调取，并支持双向语音对讲。（提供有效的证明材料）
3、视频码流：支持双码流，分辨率支持1080P、720P，帧率≥25帧/秒。
4、摄像机机芯：高清机芯CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍。
5、最低照度：彩色≤ 0.001Lux（F1.2 AGC ON） ，黑白≤0.0001Lux(F1.2 AGC ON)。
6、摄像机功能：除雾、自动聚焦、自动白平衡等功能。
7、夜视功能：夜视距离≥100米。
8、摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-15°~90°。
9、定位：内置北斗定位模块。
10、机芯水平视场角：广角 60°，望远 2°。
11、无线专网：支持APN和VPDN。
12、状态显示：内置OLCD屏显示5G信号强弱、北斗信号、内外置电池容量、服务器网址；OSD可调取显示，设备名称、时间、蓝牙、网络、电量字符叠加。
13、供电电源：内置锂电池,工作续航时间≥8小时。
14、设备重量：≤2.94kg。
15、设备配件：安全箱×1，接口线×1，三脚架固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，手咪×1，车载充电器×1。
16、支持 5G/4G 全网通，匹配消防无线传输场景。
17、防护等级≥IP65

	2
	救援运载无人机
	（一）救援运载无人机
1.空机重量≤150千克；
▲2.最大载重：≥80千克；
3.机载电池配置：机载电池配置应支持不少于两种供电模式（如单电/双电或多电并联），以满足不同载重和航程需求。
▲4.最大飞行时间（最大起飞重量下）≥10分钟；
5.工作温度范围：-20℃ 至 40℃；
6.整机防护等级不低于IP54
7.最大上升速度≥5 米/秒；
8.最大下降速度≥5 米/秒；
9.最大水平飞行速度≥15米/秒
▲10.最大飞行海拔高度≥5500米
▲11.相对起飞地最大飞行高度≥1000米；
12.最大抗风速度≥12 米/秒；
13.智能安全系统：应具备激光雷达、毫米波雷达或同等性能的多传感器融合感知能力；
14.支持异地起降（A起B降），并具备自动消摆功能；
15.遥控器：显示屏≥7英寸触控液晶显示屏，分辨率≥1920×1200，电池续航时间≥3.5小时；
16.智能飞行电池：容量和电压应能保证在最大载重下达到规定的续航时间（≥10分钟），支持快速充电；
17.图传系统：最大信号有效距离≥8公里，工作频率2.400GHz 至 2.4835GHz，5.725GHz 至 5.850GHz，实时图传质量≥1080p/30fps；
18.空吊系统：线缆长度≥30 米，最大收放速度≥1.2 米/秒，具备称重功能、消摆功能、一键收放功能；
19.抛投器可挂载数量≥2个，单钩挂载重量≥10kg；
20.具备降落伞功能，飞行器在100米高度，降落伞成功开伞，飞行器触地速度不超过6米/秒；
（二）飞行器机载编组模块
1.外形尺寸：设备长宽高尺寸≤70mm×65mm×30mm，设备重量：整机重量≤50克；
2.防护等级：设备防护等级不低于IP67；
3.光源配置：设备内置多种发光源，包含但不限于白光、红光、绿光、蓝光、IR红外光等多种光源类型；
4.光通量参数：设备内置白、红、绿、蓝、IR等各类发光源，任意单种光源光通量不低于2lm；
5.光源波长：IR红外光源波长区间为940-945nm；
6.跌落可靠性：设备具备优良的结构抗摔性能；
▲7.续航性能：设备满电状态下，支持多种照明工作模式，各模式连续工作续航时长均满足最低要求，实测结果不得低于要求限值：（1）白光常亮模式：连续工作时长≥10h；（2）绿光常亮模式：连续工作时长≥15h；（3）红光常亮模式：连续工作时长≥20h；（4）IR 红外光常亮模式：连续工作时长≥25h；（5）蓝光常亮模式：连续工作时长≥16h；（6）红光闪烁模式：连续工作时长≥69h；（7）绿光闪烁模式：连续工作时长≥63h；（8）蓝光闪烁模式：连续工作时长≥64h；（9）白光闪烁模式：连续工作时长≥54h（提供有效的证明材料）；
8.设备支持多方式适配安装，兼容卡扣式、夹具夹持、支架挂载等多种安装形式，安装方式灵活无局限，可适配多规格飞行器平台，通用性强；
9.设备整体轻量化设计，安装固定牢靠，抗震动、抗风扰能力强，可适应飞行器高速飞行、编队机动、低空作业等复杂工况，飞行过程中无松动、脱落风险。
10.拆装便捷，无需改动飞行器原有结构，可快速完成设备装配与拆卸；
▲11.光信号可视距离：红、绿、蓝、白光可见光源高亮，晴朗天气夜晚下、光可视距离在前方无遮挡物条件下，可视距离≥1000m（提供有效的证明材料）；
12.支持多台飞行器编组协同作业灯光识别功能，可通过不同灯光颜色直观区分编队内主机、从机身份，识别逻辑清晰、辨识度极高；
13.灯光色彩区分明确，默认配置专属主机识别色、从机识别色，色彩纯净无串色、无偏色，满足日间强光、夜间暗光、多云阴天等全时段目视识别需求；
14.支持多机集群编组适配，可满足多数量飞行器编队灯光标识区分，适配常规编队、密集编队、阵型变换等多种编组飞行场景。
15.使用环境温度：设备工作使用环境温度区间为-20℃至40℃。
（三）5G单兵图传
▲1.外观尺寸≤200×100×50mm，≤600g；
2.要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线接口；
3.配置要求支持Android12.0以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.7Ghz，外接存储支持2×512GB；
4.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持3840x2160、1920x1080（1080P）、1280x720（720P）、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调；
5.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；
6.屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280；
7.外壳防护等级支持IP68；
8.支持双码流输出，双码流参数可独立设置；
9.持续工作时间不低于6h，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警；
10.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲；
11.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息；
12.支持4G+5G，并支持双卡传输功能，支持WIFI并可将WIFI设置为热点，支持通过蓝牙连接外部输入输出设备；
13.支持远程定位功能；
14.设备在待机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
15.具备开关机、旋转、菜单、对讲、SOS、拍照、录像按键；
16.设备工作温度-20℃至60℃；
17.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作；
18.标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线；
19.支持通过GB/T28181协议向三个国标平台同时进行接入。
20.系统具备资源管理、角色管理、设备参数配置、设备报警配置、云镜参数配置、设备存储配置、设备定位配置、事件查询服务、事件存储服务、存储管理、视频浏览、视频推送、对讲、定位显示、声光报警、实时视频会议、人脸检测，人脸识别、人体姿态关键点分析、目标识别等功能；
21.系统支持添加、删除、修改用户，可编辑修改用户类型、角色、部门、职位、密码等；
22.系统支持条件查询历史轨迹、支持回放轨迹路径并显示轨迹路径上的时间、经纬度、速度、方向和里程等信息，支持2倍、4倍、8倍快进和0.5倍、0.25倍慢进方式回放等功能；
23.支持B/S端、C/S端与终端（执法记录仪、平板等）点对点单呼、点对多组呼的功能；支持多人群组集群通话；
24.支持谷歌、高德、百度在线地图和百度离线地图的功能；
25.支持在系统中通过自定义框选建立群组的功能；
26.支持设备发生报警时，电子地图报警图标闪烁并输出报警提示音；
▲27.支持电子围栏功能，可配置围栏区域、支持低速、超速、闯入、闯出报警功能，报警时设备在电子地图中变色显示的功能（提供有效的证明材料）；
28.支持新建下发任务并对任务进行跟踪查看，可根据任务类型查询统计的功能；
▲29.支持用户间、集群组中发送文字、图片、视频、文件和定位等信息的功能（提供有效的证明材料）；
30.系统具备权限控制功能，支持切换主讲人，主讲人可设置其他人发言权限（允许发言或禁言）的功能；
31.支持系统广播视频，会议内所有成员可观看视频；
32.支持共享桌面，供会议用户在视频窗口观看；
33.支持应急调度台的视频监控模块请求所登录平台的设备视频；
34.支持在查询设备界面选择设备、日期，可以对设备上传到服务器的云录像进行查询回放，支持客户查找设备的云录像；
35.支持查询用户登录记录和对讲记录的功能；
36.支持某一个终端设备针对另一个终端设备发起可视通话请求，或前端自动上传绑定视频流，使其他调度平台能够看见实时视频；
37.支持将视频录像推送给指定用户；
38.支持对前端移动人员设备的GPS信息实时显示，支持框选建群、地图测距、标记点标记等功能；
39.后台支持用户权限级别管理；
40.支持通过解码器在指挥中心大屏显示；
41.支持视频上传文件、图片上传文件、录音上传文件、对讲录音文件的查询，同时支持对于视频、图片、对讲录音存储文件在线下载等相关操作；
42.支持当有其他人员或前端设备给客户端发来消息或者报警时，信息区域发出提示消息或者报警数量，点击消息弹出通信框进行对话；
（四）配置清单
★1.配置清单：飞行器1台、智能电池4块、智能遥控器1个、空吊系统1套、降落伞1个、配套充电站1套（应能为配套智能飞行电池快速充电，满足连续作业需求）、机损保障服务1年、抛投器1套、第三者责任险100万/年，飞行器机载编组模块1套，5G单兵图传1套（含软件平台）。
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	空气填充泵
	▲1、充气量≥750L/MIN，最大排气压力≤42MPa,充气一个气瓶（6.8L/30Mpa）时间不超过3分钟,同时充气四个气瓶（6.8L/30Mpa）时间不超过10分钟（提供有效的证明材料）
2、电机功率≥15KW，电压：380V，频率：50HZ。
▲3、工作噪音≤80DB(A)。（提供有效的证明材料）
4、压缩级数：四级压缩。
5、冷却方式：强制风冷。
6、润滑方式：油泵飞溅双润滑系统，重载连续运行。
▲7、空气净化：活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重过滤净化系统。空气质量满足GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》。（提供有效的证明材料）
8、级间压力：一级安全阀≤5bar二级安全阀≤23bar三级安全阀≤88bar四级安全阀≤400bar。
9、充气接口≥5个，出气口可同时充四个气瓶，并提供一路气直充防爆箱。
[bookmark: _GoBack]10、高压空气压缩机采用PLC控制系统，带有中文液晶显示屏，以中文显示压缩机的运行状态、工作参数、故障信息、维护保养指示等内容。PLC控制系统自动监测高压储气系统及防爆箱充气压力，根据操作者设定的启动和停机压力，自动控制高压空气压缩机的启动和停机。配置PLC控制系统的高压空气压缩机采用“一键式”操作模式。
11、高压空气压缩机带有轻载启动功能，确保高压空气压缩机无负荷启动，保护高压空气压缩机主机及电机。
12、带有电机过载保护及防反转保护功能、油位保护和/或油压保护功能、自动排污及排污收集功能、带有压力指示功能。
1MPa=10bar



