第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一批五金配件，具体需求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 保质期 | 备注 |
| 1 | 颗粒珍珠岩（配含胶水） | 白色3-6mm | 300 | 公斤 |  | 半年 |  |
| 2 | 缝包机刀片 | DS-9C 106053上刀 106083下刀 | 30 | 套 |  | 半年 |  |
| 3 | 卡扣 | 8mm | 200 | 个 |  | 半年 |  |
| 4 | 卡扣 | 10mm | 100 | 个 |  | 半年 |  |
| 5 | 尾钉 | M4.8\*40 | 1000 | 颗 |  | 半年 |  |
| 6 | 尾钉 | M4.8\*90 | 1000 | 颗 |  | 半年 |  |
| 7 | 摇摆筛橡胶拉簧 | 长度450mm\*35（丝12\*30） 8根/1套 | 6 | 套 |  | 半年 |  |
| 8 | 搅拌机聚氨酯橡胶托轮 | 直径300mm\*面宽130mm\*轴55\*键16 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 9 | 化学品防爆柜 | 黄色 材质：钢 高33mm\*宽33\*深33 | 2 | 台 |  | 半年 | 提供防爆合格证书 |
| 10 | 不锈钢304卧式气体单向阀 | DN5O 16WCB | 2 | 个 |  | 半年 |  |
| 11 | PVC工业吸尘波纹管 | 蓝色 90mm\*2000mm | 20 | 根 |  | 半年 |  |
| 12 | 自动喷漆罐 | 白色 450ml 24/箱 | 2 | 箱 |  | 半年 |  |
| 13 | 铝合金手摇机油泵 | 32mm | 4 | 台 |  | 半年 |  |
| 14 | 手动喷雾器 | 20升 | 2 | 台 |  | 半年 |  |
| 15 | 鸡翅木毛刷 | 500mm\*95\*280mm 4排 | 30 | 把 |  | 半年 |  |
| 16 | 压力表 | Y-100/(0-1.6）MPa | 12 | 块 |  | 半年 |  |
| 17 | 压力表 | Y-100/(0-0.06）MPa | 45 | 块 |  | 半年 |  |
| 18 | 压力表 | Y-150/(0-2.5）MPa | 15 | 块 |  | 半年 |  |
| 19 | 压力表 | Y-100/(0-0.6）MPa | 21 | 块 |  | 半年 |  |
| 20 | 膜盒压力表 | Y-60/(0-60）KPa | 15 | 块 |  | 半年 |  |
| 21 | 膜盒压力表 | Y-100/(0-40）kPa | 9 | 块 |  | 半年 |  |
| 22 | 膜盒压力表 | Y-100/(0-100）kPa | 6 | 块 |  | 半年 |  |
| 23 | 不锈钢压力表 | Y-150/(0-2.5）MPa | 12 | 块 |  | 半年 |  |
| 24 | 不锈钢压力表 | z-60/(0-1.6）MPa 0-1.6MPA | 6 | 块 |  | 半年 |  |
| 25 | 不锈钢压力表 | Y-100/(0-1.6）MPa | 9 | 块 |  | 半年 |  |
| 26 | 不锈钢压力表 | z-100/(0-1.6）MPa | 6 | 块 |  | 半年 |  |
| 27 | 不锈钢压力表 | Y-150/(0-1.6）MPa | 6 | 块 |  | 半年 |  |
| 28 | 不锈钢压力表 | Y-100/(0-0.6）MPa | 3 | 块 |  | 半年 |  |
| 29 | 304不锈钢压力表缓冲管 | 两头内牙M20\*1.5活动头 双头活动 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 30 | 铝板 | 1000mm\*1mm | 100 | 米 |  | 半年 |  |
| 31 | 刮板机导轨 | NM400 长1500mm\*宽70mm\*厚8mm | 4 | 根 |  | 半年 |  |
| 32 | 工业压缩弹簧 | 长度150mm\*线径8mm\*外径65mm | 50 | 副 |  | 半年 |  |
| 33 | 封包机 | GK9-3 36V | 10 | 台 |  | 半年 |  |
| 34 | 封包机 | GK9-2 220V | 2 | 台 |  | 半年 |  |
| 35 | 玻璃转子流量计塑料透明面罩 | LZB-25 | 100 | 个 |  | 半年 |  |
| 36 | 玻璃转子流量计塑料透明面罩 | LZB-40 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 37 | 重型PU铁芯万向刹车轮 | 125mm | 30 | 个 |  | 半年 |  |
| 38 | 联轴器缓冲牛筋垫圈 | 24\*45\*45mm | 300 | 个 |  | 半年 |  |
| 39 | 电动送风长管呼吸器 | 双人20米 | 3 | 套 |  | 半年 |  |
| 40 | 电动送风长管呼吸器 | 单人20米 | 3 | 套 |  | 半年 |  |
| 41 | 50W定阻高音喇叭 | 铝材 400mm\*460mm | 6 | 台 |  | 半年 |  |
| 42 | 镀锌吊环螺丝 | M12 | 100 | 颗 |  | 半年 |  |
| 43 | 镀锌问号螺丝钩 | M12 | 100 | 颗 |  | 半年 |  |
| 44 | 304不锈钢成型筛网 | Ф1600\*1 20目\*0.3丝径 | 3 | 块 |  | 半年 |  |
| 45 | 304不锈钢成型筛网 | Ф1600\*1 30目\*0.3丝径 | 3 | 块 |  | 半年 |  |
| 46 | 304不锈钢成型筛网 | Ф1600\*1 40目\*0.25丝径 | 3 | 块 |  | 半年 |  |
| 47 | 316L不锈钢筛网 | 20目\* 1.9m宽\*1.8丝径 | 30 | 米 |  | 半年 |  |
| 48 | 316L不锈钢筛网 | 30目\* 1.9m宽\*1.5丝径 | 30 | 米 |  | 半年 |  |
| 49 | 304不锈钢筛网 | 网孔4.5\*4.5\*丝径1.6\*宽1.00m | 132 | 米 |  | 半年 |  |
| 50 | 304不锈钢筛网 | 网孔2.5\*8mm\*丝径1.4\*宽1.00m | 132 | 米 |  | 一年 |  |
| 51 | 304不锈钢筛网 | 网孔 10\*10mm\*丝径2mm\*1.6m宽 | 42 | 米 |  | 半年 |  |
| 52 | 防火隔热耐高温编织石棉绳 | 直径30mm 10KG/卷 | 20 | 卷 |  | 一年 |  |
| 53 | 油漆刷 | 中号 | 100 | 把 |  | 一年 |  |
| 54 | 316L焊条 | CHS022-4.0 | 400 | 公斤 |  | 一年 |  |
| 55 | 普通碳钢电焊条 | J422 Ф3.2 | 300 | 公斤 |  | 半年 |  |
| 56 | 不锈钢焊条 | Ф3.2 | 20 | 公斤 |  | 半年 |  |
| 57 | 不锈钢焊条 | Ф2.5 | 20 | 公斤 |  | 半年 |  |
| 58 | 电动喷雾器 | 3WBD-20型 | 2 | 台 |  | 一年 |  |
| 59 | 304不锈钢水嘴 | 拉丝6分网嘴 | 50 | 个 |  | 半年 |  |
| 60 | 不锈钢水嘴 | 4分 | 40 | 个 |  | 半年 |  |
| 61 | 耐高温耐酸碱石英玻璃管 | 1200℃ 长度2400mm\*外径38mm\*壁厚5mm | 4 | 根 |  | 半年 |  |
| 62 | 耐温耐酸碱UPE橡胶管 | 内径38mm\*5mm | 10 | 米 |  | 一年 |  |
| 63 | 不锈钢金属软管内衬四氟耐高温耐酸碱 | 1.5米/根 内径38mm | 4 | 根 |  | 一年 |  |
| 64 | 电机深沟球轴承 | 6206RZ | 100 | 套 |  | 一年 |  |
| 65 | 电机深沟球轴承 | 6306RZ | 100 | 套 |  | 一年 |  |
| 66 | 电机深沟球轴承 | 6208RZ | 100 | 套 |  | 一年 |  |
| 67 | 电机深沟球轴承 | 6308RZ | 50 | 套 |  | 一年 |  |
| 68 | 轴承 | 22213 | 6 | 套 |  | 一年 |  |
| 69 | 轴承 | 6003 | 20 | 套 |  | 一年 |  |
| 70 | 轴承 | 2213 | 20 | 套 |  | 一年 |  |
| 71 | 轴承 | 1314 | 10 | 套 |  | 一年 |  |
| 72 | 轴承 | UC208 | 50 | 套 |  | 一年 |  |
| 73 | 轴承 | UC206 | 10 | 套 |  | 一年 |  |
| 74 | 304不锈钢悬挂式轴承座 | SFB205 | 10 | 个 |  | 一年 |  |
| 75 | 304不锈钢悬挂式轴承座 | SFB206 | 10 | 个 |  | 一年 |  |
| 76 | 轴承盒 | F308 | 10 | 个 |  | 半年 |  |
| 77 | 安全带 | 国标五点式双大钩 | 30 | 条 |  | 半年 |  |
| 78 | 锂基酯 | 3#，15KG/桶 | 30 | 桶 |  | 半年 |  |
| 79 | 锂基酯 | 3#，5KG/桶 | 30 | 桶 |  | 半年 |  |
| 80 | 活动扳手 | 12# | 10 | 把 |  | 半年 |  |
| 81 | 套头 | M16 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 82 | 套头 | M13 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 83 | T型套筒 | 11mm | 5 | 个 |  | 半年 |  |
| 84 | T型套筒 | 13mm | 5 | 个 |  | 半年 |  |
| 85 | T型套筒 | 15mm | 5 | 个 |  | 半年 |  |
| 86 | 8.8级碳钢六角螺母 | M20 | 200 | 颗 |  | 半年 |  |
| 87 | 8.8级碳钢六角螺母 | M22 | 200 | 颗 |  | 半年 |  |
| 88 | 4.8级螺丝 | M8\*25 | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 89 | 4.8级螺丝 | M8\*30 | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 90 | 4.8级螺丝 | M14\*40 | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 91 | 8.8级螺丝 | M8\*25 | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 92 | 8.8级螺丝 | M8\*30 | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 93 | 8.8级螺丝 | 8\*40mm | 3000 | 套 |  | 半年 |  |
| 94 | 8.8级螺丝（全丝） | M20\*100 | 100 | 套 |  | 半年 |  |
| 95 | 8.8级螺丝（全丝） | M22\*100 | 100 | 套 |  | 半年 |  |
| 96 | 8.8级螺丝（全丝） | M16\*100 | 500 | 套 |  | 半年 |  |
| 97 | 沉头螺栓（8.8） | M12\*50 | 400 | 套 |  | 半年 |  |
| 98 | 304不锈钢螺丝 | 10\*40mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 99 | 304不锈钢螺丝 | 10\*60mm | 100 | 套 |  | 半年 |  |
| 100 | 304不锈钢螺丝 | 12\*60mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 101 | 304不锈钢螺丝 | 14\*60mm | 2000 | 套 |  | 半年 |  |
| 102 | 304不锈钢螺丝 | 14\*70mm | 500 | 套 |  | 半年 |  |
| 103 | 304不锈钢螺丝 | 16\*80mm | 500 | 套 |  | 半年 |  |
| 104 | 304不锈钢螺丝 | 16\*100mm | 500 | 套 |  | 半年 |  |
| 105 | 304不锈钢螺丝 | 18\*100mm | 500 | 套 |  | 半年 |  |
| 106 | 304不锈钢螺丝 | 20\*100mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 107 | 白色帆布（加厚） | 1m宽 | 100 | 米 |  | 半年 |  |
| 108 | 锻压旋塞液位指示器 | DN20 | 10 | 套 |  | 半年 |  |
| 109 | 铸钢截止阀 | J41H-2.5 DN25 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 110 | 铸钢截止阀 | J41H-2.5 DN50 | 10 | 个 |  | 半年 |  |
| 111 | 铸钢截止阀 | J41H-2.5 DN65 | 10 | 个 |  | 半年 |  |
| 112 | 不锈钢球阀 | 内丝DN25 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 113 | 双链破碎机链条 | 8环/条  链条Φ16，材质16Mn，单环长度总：80mm 内48mm | 300 | 条 |  | 半年 |  |
| 114 | 塑料桶 | 大号加厚 | 30 | 个 |  | 半年 |  |
| 115 | 割嘴 | 30# | 100 | 个 |  | 半年 |  |
| 116 | 粗齿钢锯条 | 14牙 | 10 | 盒 |  | 半年 |  |
| 117 | 纤维增强树脂切割片 | Ф400\*3.2\*32mm | 200 | 块 |  | 一年 |  |
| 118 | 分体式塑料焊枪 | DSH-C型 | 20 | 把 |  | 一年 |  |
| 119 | 分体式塑料焊枪发热芯 | DSH-C型 | 20 | 个 |  | 一年 |  |
| 120 | 不锈钢弯头 | 直径38mm厚6mm角度90度 | 20 | 个 |  | 一年 |  |
| 121 | 包装称皮带 | 3335mm\*375mm\*5mm | 2 | 条 |  | 一年 |  |
| 122 | 包装输送皮带 | 2100mm\*375mm\*5mm | 4 | 条 |  | 一年 |  |
| 123 | 包装机输送皮带 | 2310mm\*500mm\*5mm | 2 | 条 |  | 半年 |  |
| 124 | 乙炔阻火器 | 加厚全铜 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 125 | 平销键 | A型6\*6\*30 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 126 | 平销键 | A型6\*6\*20 | 20 | 个 |  | 半年 |  |
| 127 | PVC胶合剂 | 770克/瓶（华亚） | 30 | 瓶 |  | 半年 |  |
| 128 | 泡沫胶 | 750ML/500g | 100 | 瓶 |  | 半年 |  |
| 129 | 清洗剂 | 650ML | 100 | 瓶 |  | 半年 |  |
| 130 | 三角带 | B1473 | 50 | 根 |  | 半年 |  |
| 131 | 三角带 | C3962 | 50 | 根 |  | 半年 |  |
| 132 | 高硬度合金钢凿 | 尖钎 300mm | 30 | 只 |  | 半年 |  |
| 133 | 高硬度合金钢凿 | 扁钎 300mm | 30 | 只 |  | 半年 |  |
| 134 | 电锤方柄四坑扁凿 | 14\*250mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 135 | 电锤方柄四坑尖凿 | 14\*250mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 136 | 方柄四坑钻头 | 6\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 137 | 方柄四坑钻头 | 8\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 138 | 方柄四坑钻头 | 10\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 139 | 方柄四坑钻头 | 12\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 140 | 博世专用钻头 | 6\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 141 | 博世专用钻头 | 8\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 142 | 博世专用钻头 | 10\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 143 | 博世专用钻头 | 12\*150mm | 20 | 只 |  | 一年 |  |
| 144 | 耐酸碱耐高温橡胶板 | 1.5m宽\*5mm厚 | 50 | 米 |  | 半年 |  |
| 145 | 耐酸碱耐高温橡胶板 | 2m宽\*5mm厚 | 50 | 米 |  | 半年 |  |
| 146 | 粉碎机齿板 | JF454 | 6 | 套 |  | 半年 |  |
| 147 | 粉碎机压板 | JF454 | 6 | 件 |  | 半年 |  |
| 148 | 粉碎机前主轴盖形螺母 | JF454 | 2 | 颗 |  | 半年 |  |
| 149 | 粉碎机进料嘴 | JF454 | 4 | 件 |  | 半年 |  |
| 150 | 粉碎机托盘 | JF454 | 4 | 件 |  | 半年 |  |
| 151 | 粉碎机左旋盖形螺母 | JF454 | 2 | 颗 |  | 半年 |  |
| 152 | 粉碎机长锤片 | JF454 | 80 | 个 |  | 半年 |  |
| 153 | 粉碎机短锤片 | JF454 | 80 | 个 |  | 半年 |  |
| 154 | 粉碎机主轴 | JF454 | 2 | 根 |  | 半年 |  |
| 155 | 粉碎机内胆 | JF454 | 6 | 件 |  | 半年 |  |
| 156 | 水泵机封 | GLF-3207材质：四氟，密封面材质：碳化硅 | 6 | 个 |  | 半年 |  |
| 157 | 水泵闭式叶轮 | GLF150-250 | 2 | 个 |  | 半年 |  |
| 158 | 水泵闭式叶轮 | GLF200-315 | 2 | 个 |  | 半年 |  |
| 159 | 工业转动链条 | 10A单排 | 30 | 副 |  | 半年 |  |
| 160 | 工业转动链条活接 | 10A单排 | 50 | 个 |  | 半年 |  |
| 161 | 内六角螺丝 | 8\*25 | 200 | 颗 |  | 半年 |  |
| 162 | 内六角螺丝 | 8\*50 | 200 | 颗 |  | 半年 |  |
| 163 | 304不锈钢螺丝 | 18\*160mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 164 | 304不锈钢螺丝 | 16\*130mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 165 | 304不锈钢螺丝 | 16\*160mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 166 | 304不锈钢螺丝 | 12\*60mm | 200 | 套 |  | 半年 |  |
| 167 | 耐酸碱橡胶垫 | 外1600mm\*内1500mm\*厚10mm | 50 | 个 |  | 半年 |  |
| 168 | 耐酸碱橡胶垫 | 外560mm\*内500mm\*厚10mm | 50 | 个 |  | 半年 |  |
| 169 | 耐酸碱橡胶垫 | DN100 | 200 | 个 |  | 半年 |  |
| 170 | 耐酸碱橡胶垫 | DN80 | 300 | 个 |  | 半年 |  |
| 171 | 耐酸碱橡胶垫 | DN65 | 500 | 个 |  | 半年 |  |
| 172 | 耐酸碱橡胶垫 | DN50 | 500 | 个 |  | 半年 |  |
| 173 | 耐酸碱橡胶垫 | DN32 | 200 | 个 |  | 半年 |  |
| 174 | 耐酸碱橡胶垫 | DN25 | 200 | 个 |  | 半年 |  |
| 175 | 316不锈钢实心圆钢 | 6mm\*2m/根 | 20 | 根 |  | 半年 |  |
| 176 | 316不锈钢实心圆钢 | 8mm\*2m/根 | 20 | 根 |  | 半年 |  |
| 177 | 316不锈钢实心圆钢 | 10mm\*2m/根 | 20 | 根 |  | 半年 |  |
| 178 | 滤袋 | Ф133\*3000 亚克力+PTFE覆膜材质 拒水防油，耐酸、耐腐蚀、憎水 厚度g/㎡≥500 | 500 | 条 |  | 一年 |  |

二、到货时间：2025年4月10日（含）前货物全部到完。

三、供货地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、质量标准：供应商供应的货物需符合国家相关标准以及采购方使用要求。

五、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

六、验收标准与时间：

1.供应商供应的货物须符合采购方质量标准。

2.供应商将所有货物送达指定地点，双方共同核对送货清单，符合采购方需求后双方签字确认收货；采购方收到所有货物后30日内办理验收。

3.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

七、费用的支付与结算：

1.结算条件与方式：本项目经采购方办理验收合格后，供应商开具有效增值税专用发票，采购方30日内通过网银转账方式进行结算，结算金额为合同总金额的97%，余款3%留作质保金，质保期满1年后无质量问题无息付清。

八、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。