附件1：

净水剂（聚合氯化铝）报价单
报价单位：
联系人：
电话：
1、 报价表
	序号
	报价产品
	服务质量
	报价金额
（元/吨）
	备注

	1
	生活饮用水聚合氯化铝药剂
	符合国家及行业现行质量验收规范
	
	

	报价备注：
1.以上报价为全费用包干单价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、税费（13%的增值税专用发票）、落地交货、售后服务等所有相关费用；
2.所供产品需符合生活饮用水卫生安全相关标准，满足采购人生产使用需求。


报价单位（盖章）：
日期：
附件2：
消毒剂（二氧化氯AB剂）报价单
报价单位：
联系人：
电话：
2、 报价表
	序号
	报价产品
	服务质量
	报价金额
（套/元）
	备注

	1
	消毒剂（二氧化氯AB剂）
	符合国家及行业现行质量验收规范
	
	一套：A剂为1kg/袋；B剂为2L/瓶

	[bookmark: _GoBack]报价备注：
1.以上报价为全费用包干单价，包含材料费、加工费、包装费、运输费、税费（13%的增值税专用发票）、落地交货、售后服务等所有相关费用；
2.所供产品需符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）要求；出厂水消毒剂余量在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》范围内；满足采购人生产使用需求。


报价单位（盖章）：
日期：
附件3：
净水剂（聚合氯化铝）技术参数
	指标名称
	指标

	
	固体（粉末状）

	氧化铝(AL2O3)的质量分数/%
	≥30.0

	盐基度/%
	45.0-90.0

	密度(20℃)/(g/cm3)
	/

	不溶物的质量分数/%
	≤0.1

	PH值(10g/L水溶液)
	3.5-5.0

	铁(Fe)的质量分数/%
	≤0.2

	砷(As)的质量分数/%
	≤0.0001

	铅(Pb)的质量分数/%
	≤0.0005

	镉(Cd)的质量分数/%
	≤0.0001

	汞(Hg)的质量分数/%
	≤0.00001

	铬(Cr)的质量分数/%
	≤0.0005

	参数备注：
1.表中液体产品所列水不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按AL2O3含量为10.0%计算，AL2O3含量≥10%时，应按实际含量折算成AL2O3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。
2.本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。





附件4：
消毒剂（二氧化氯AB剂）技术参数
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	规格​
	A剂为晶体粉剂1kg/袋；B剂为液体配套活化剂2L/瓶。A、B剂合为1套。产品以亚氯酸钠、盐酸为主要原料，经化学反应而成。

	2
	执行标准​
	产品经检验符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）要求，主要用于生活饮用水消毒处理。

	3
	有效成分二氧化氯含量​
	有效成分二氧化氯含量（mg/L）≥20000mg/L；（投标产品具有按照GB26366-2021《二氧化氯消毒剂卫生标准》附录A.2(五步碘量法)二氧化氯含量>20000mg/L的检验报告(检验报告中明确说明使用的"五步碘量法”检测方法)检验报告中二氧化氯消毒粉以A剂的质量与A剂和B剂活化后二氧化氯溶液的质量比不低于1:20。药品二氧化氯含量>20000mg/L。

	4
	砷含量​
	≤0.5mg/kg（或mg/L）

	5
	重金属（以Pb计）含量
	≤5mg/kg（或mg/L）

	6
	消毒附属物指标​
	出厂水消毒剂余量在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》范围内，消毒附属物指标不得出现超标情况。



